**Памятка о соблюдении ППБ в жилом секторе**

1. Отремонтировать отопительные печи.

2.Горизонтальные вертикальные разделки печей выполнить не менее 38 см.

3.У каждой печи на сгораемом полу перед топкой прибить предтопочный лист размером не менее 50\*70см.

4. На чердаках все дымовые трубы и стены в местах прохождения дымовых каналов, оштукатурить и побелить.

5. Очистить дымоходы от сажи.

6.Отремонтировать электросеть в квартире.

7.Установить предохранители в электросчетчиках заводского изготовления.

8.Ввод электропроводов в здание выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок».

9. Заменить разбитые и неисправные электровыключатели, розетки и патроны.

10. Электроплитки, утюги, электрочайники установить на несгораемые подставки.

11. Убрать от газовых приборов мебель и другие сгораемые предметы.

12. Очистить чердаки, подвалы, территорию двора от сгораемого мусора.

13. Убрать сгораемые материалы, хранящиеся в противопожарных разрывах между строениями.

14.На летний период иметь на территории своей усадьбы запас воды не менее 200 литров.

15.Не допускать складирование сена, а также сжигание мусора вблизи строений.

**Памятка о соблюдении ППБ в жилом секторе**

1. Отремонтировать отопительные печи.

2.Горизонтальные вертикальные разделки печей выполнить не менее 38 см.

3.У каждой печи на сгораемом полу перед топкой прибить предтопочный лист размером не менее 50\*70см.

4. На чердаках все дымовые трубы и стены в местах прохождения дымовых каналов, оштукатурить и побелить.

5. Очистить дымоходы от сажи.

6.Отремонтировать электросеть в квартире.

7.Установить предохранители в электросчетчиках заводского изготовления.

8.Ввод электропроводов в здание выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок».

9. Заменить разбитые и неисправные электровыключатели, розетки и патроны.

10. Электроплитки, утюги, электрочайники установить на несгораемые подставки.

11. Убрать от газовых приборов мебель и другие сгораемые предметы.

12. Очистить чердаки, подвалы, территорию двора от сгораемого мусора.

13. Убрать сгораемые материалы, хранящиеся в противопожарных разрывах между строениями.

14.На летний период иметь на территории своей усадьбы запас воды не менее 200 литров.

15.Не допускать складирование сена, а также сжигание мусора вблизи строений.